O veículo vistoriado nos itens especificados no verso, tem as seguintes características:

Marca/Modelo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Placa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proprietário: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Empresa solicitante:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Número do RNTRC do veículo envolvido em transporte remunerado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conceito: NT ( ) CB ( ) e CP ( )

O veículo que tiver todos os seus itens de vistoria em condições CB estará apto para acesso ao Porto do Itaqui.

Área de circulação: a estabelecida no tipo de estadia ou área de atuação.

A vistoria tem o prazo de 03 (três) meses para caminhões e 06 (Seis) meses para veículo tipo passeio. Vencido este, o veículo terá que ser submetido a nova vistoria para efeito de acesso ao Porto do Itaqui.

O veículo com acesso bloqueado deverá passar por outra vistoria, assim que, for solucionada a pendência identificada na vistoria anterior.

Colaborar com a segurança patrimonial do Porto do Itaqui, observando:

1. O limite de velocidade para as vias de acesso, internas e externas;
2. Usar o cinto de segurança;
3. As orientações contidas nas placas de advertências;
4. Limitando-se a circular, apenas, na área para a qual foi autorizado;
5. Não parar em fila dupla.
6. Trafegar com os faróis do veículo ligados

São Luís- MA, \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ASS. do Validador lotado na GESEP

**QUADRO 1: DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA – VEÍCULOS DE CARGA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DISPOSITIVOS** | **VP** | **CAB** | **CAT** | **CAC** | **CRP** | **CAM** | **CPL** |
| **Cinto de Segurança** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Luz pisca alerta** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Luzes indicadoras de direção** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Faróis Dianteiros** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Faróis Traseiros** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Luzes de Freio** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Buzina** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Alarme sonoro de Ré** | NA | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Limpador de Para-Brisa** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Freio de serviço** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Freio de Estacionamento** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Extintor de Incêndio** | NA | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Retrovisores Laterais** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Faixa Refletiva (vermelha/ branca)** | NA | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Adesivo de Peso do Equipamento** | NA | DA | DA | DA | DA | BAS | BAS |
| **Dispositivo de Aterramento** | NA | NA | NA | BAS | NA | NA | NA |
| **Adesivo de Identificação da Empresa** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Alarme sonoro de altura báscula (15 cm)** | NA | BAS | NA | NA | NA | NA | NA |
| **Bica nas laterais inferior da báscula** | NA | BAS | NA | NA | NA | NA | NA |
| **Adesivo de Capacidade Nominal de Carga** | NA | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Placa de Tipo de Combustível/ Perigo** | NA | NA | NA | BAS | NA | NA | NA |
| **Placa de espaço confinado** | NA | NA | BAS | BAS | NA | NA | NA |
| **Placa do veículo legível e limpa** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Vidro dianteiro laminado** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |
| **Pneus em condições adequadas** | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS | BAS |

**LEGENDA: BAS** – Dispositivo Básico, **DA** – Dispositivo Adicional, **NA** – Não Aplicável.

**VP-** Veículo passeio, **CAB –** Caminhão/carreta basculante, **CAT** – Caminhão pipa/tanque, **CRP** – Carreta Prancha,

**CAM –** Guindauto (Caminhão munck), **CPL –** Caminhão Poliguindaste, **CAC** – Caminhão comboio.

